|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.D. Tehlike No** | **R.D. Tarihi** | **Risk Önceliği** | **DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ** **FAALİYET RAPORU** | **Düz. Tarihi** | **DÖF No** | **Faaliyet Türü** |
| 1 | …./…./2016 |  | …../.…./ 2016 |  | Düzelticix xxxxxxx | Önleyici |
|  |
| **FAALİYET ALANI** | **SORUMLU KİŞİ** | **TERMİN** |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM |  | … / … / 2016 |
|  |
| **UYGUNSUZLUĞUN (TEHLİKE) TANIMI**  | **OLUŞTURDUĞU RİSK** | **FOTOĞRAF**  |
| Kazan dairesindeki elektrik bağlantı ve kabloları gelişi güzel açıkta ve sigortalara aşırı yüklenildiği tespit edilmiştir. | Elektrik çarpması, yangın, yaralanma, ölüm |  |
|  |
| **YAPILACAK DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETLER** | **DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETLER SONUCU** | **FOTOĞRAF** |
| Yetkili kişi veya kişilerce kabloların sıva altı ya da kablo kanallarına alınarak pano oluşturulmalı ve çekilen yüke göre sigortalar seçilerek isimlendirilmelidir. Kaçak akım rölesi konulmalıdır. | Yetkili kişi ve kişilerce yapılan çalışmada düzeltici faaliyetler uygulanmış ve kontrolleri sonucu uygunsuzluk giderilmiştir. |  |
| **İŞVEREN YETERLİLİK ONAYI** |
| **UYGUN** | **UYGUN DEĞİL** | **YENİ TERMİN** | … / … / 2016 |
| **KAPATMA TARİHİ** | ….../…../ 2016 | **KONTROL TARİHİ** | … / … / 2016 | **AÇIKLAMA** |
| İşveren VekiliAd Soyadıİmza- Mühür |  |  |