|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.D. Tehlike No** | **R.D. Tarihi** | | **Risk Önceliği** | **DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ**  **FAALİYET RAPORU** | | **Düz. Tarihi** | **DÖF No** | | **Faaliyet Türü** | |
| 1 | …./…./2016 | |  | …../.…./ 2016 |  | | Düzeltici  x xxxxxxx | Önleyici |
|  | | | | | | | | | | |
| **FAALİYET ALANI** | | | | **SORUMLU KİŞİ** | | **TERMİN** | | | | |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM | | | |  | | … / … / 2016 | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **UYGUNSUZLUĞUN (TEHLİKE) TANIMI** | | | | **OLUŞTURDUĞU RİSK** | | **FOTOĞRAF** | | | | |
| Kazan dairesindeki elektrik bağlantı ve kabloları gelişi güzel açıkta ve sigortalara aşırı yüklenildiği tespit edilmiştir. | | | | Elektrik çarpması, yangın, yaralanma, ölüm | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **YAPILACAK DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETLER** | | | | **DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYETLER SONUCU** | | **FOTOĞRAF** | | | | |
| Yetkili kişi veya kişilerce kabloların sıva altı ya da kablo kanallarına alınarak pano oluşturulmalı ve çekilen yüke göre sigortalar seçilerek isimlendirilmelidir. Kaçak akım rölesi konulmalıdır. | | | | Yetkili kişi ve kişilerce yapılan çalışmada düzeltici faaliyetler uygulanmış ve kontrolleri sonucu uygunsuzluk giderilmiştir. | |  | | | | |
| **İŞVEREN YETERLİLİK ONAYI** | | | | | | | | | | |
| **UYGUN** | | | | **UYGUN DEĞİL** | | **YENİ TERMİN** | | … / … / 2016 | | |
| **KAPATMA TARİHİ** | | ….../…../ 2016 | | **KONTROL TARİHİ** | … / … / 2016 | **AÇIKLAMA** | | | | |
| İşveren Vekili  Ad Soyadı  İmza- Mühür | | | |  | |  | | | | |